הערות סרטונים – תפירה

A1a- הכניס לרקמה – הוציא ממנה – הכניס חזרה – עזב את המחט בטעות בתוך הרקמה- חזר לאיה והמשיך לדחוף. המשך פשוט בלגאן – כל הניסוי בלגאן הוא עושה מלא טעויות ומאלתר. בין כל השטויות שהוא עשה הוא משך את החוט עם יד אחד כשהשניה החזיקה במחט ופשוט עזב את המחט☹((((( ואיך אפשר בלי שאט דאון- בקיצור היה נורא

A1b- המחט החליקה לו החוצה מעל החתך

A2a- פשוט עושה שטויות אין לי מה להגיד

B:

B6a- נפלה המחט

B4a – לוודא סדר

B3c- שאט דאון

B2b- לפני שמשך את התפר עם יד ימין סידר את החוט עם שמאל – סומן כחלק מסגמנט משיכה עם יד ימין – שאט דאון – המחט עפה תוך כדי השאט דאון

B1c- התחיל לדחוף לרקמה בפעם הראשונה – הוציא – אוריינטינג וחזר לדחוף – הכל מסומן כאוריינטינג של הפעם הראשונה.-לוודא סדר

B1a – לוודא סדר

D:

D5c- בתפר עליון הכניס את המחט (פושינג עם ימין) עזב אותה הלך להחזיק את החוט עם יד ימין וריצינג עם שמאל למחט

D5a – מתח את החוט עם יד ימין וגרם למחט ליפול מהיד השמאלית

D4c- חיזק את התפרים במהלך תפירה. סימנתי -strengthening בתחילת תנועה לכיוון התפר אותו הוא רצה לחזק כדי לשחרר חוט וpulling left כשמשך עם ימין וpuling right כשעבר למשוך בימין.

E:

E6b- נפלה המחט

E6a- מחט נפלה

E5a- המחט נפלה

E4b- המחט נפלה. העביר את המחט בחור אלכסוני וחזר אחורה – סומן כאוריינטינג

E3a-משהו מוזר תפס את המחט באמצע

E2c- מחט נפלה

F:

F6b- מאוד מוזר החליף מלא ידיים תוך כדי שהמחט בתוך הרקמה סומן כ-ריצינג ואז פושינג

F6a- הוציא את המחט באמצע החתך והכניס חזרה סומן כ2 פעמים שהוא הכניס לרקמה. די אילתר דברים והמחט נפלה

F5c- המחט נפלה

F5b- עזב אתה מחט תו כדי מתיחה כשהיא עוד ברקמה – לא סומן.

F5a- כמו f5b וF6a המחט נפלה

F4c- הוציא את המחט באמצע החתך והכניס חזרה סומן כ2 פעמים שהוא הכניס לרקמה. החליף מלא ידיים תוך כדי שהמחט בתוך הרקמה סומן כ-ריצינג ואז פושינג

F4b- נפלה המחט

G:

G6c- לקראת החורים מעל החתך הפיל בכוונה את המחט וחזר להדק את התפרים שעשה עד כה.

סומן כneedle drop ו חיזוק תפרים ואז ריצינג

G5c- שאט דאון על ההתחלה לכן לא סומן התחלתי את הסגמנטציה רק אחרי.

G5a- עזב את המחט מיד שמאל תוך כדי שהוא מותך בימין כדי למתוח בשמאל את החוט. סומן כפולינג ימין ואז פולינג שמאל ואז ריצינג שמאל ואז אוריינטיישן. חזר על זה כמה פעמים.

G4c- עזב את המחט במכוון כדי למתוח את החוט. המחט השתחררה בעודה ברקמה במהלך משיכה באמצעות יד ימין- לא סומן.

G4b- עזב את המחט אחרי שמתח את החוט עם יד ימין כדי למתוח את התפר עצמו – סומן כאוריינטינג

G3c- הפיל את המחט בכוונה כדי למתוח את הקשר

G3b- שאט דאון

I:

I6b- המחט נפלה

I5c- עזב את המחט ברקמה בניסיון למתיחה – סומן כחלק מהפולינג

I4b- הפיל את המחט

I4a- המחט נפלה פעמיים

I3c- המחט נפלה

I3b- המחט נפלה פעמיים שאט דאון

I3a- המחט נפלה פעמיים

I2c- המחט נפלה

I2b- המחט נפלה

J:

J3c- שאט דאון

K6c- הוציא והכניס מלא פעמים את המחט בתפר העליון אבל לא עזב את המחט לכן לא סומן כאוריינטינג אלא כסגמנת של פושינג.

K4c- פעם אחת הניח את המחט ופעם אחת היא נפלה.

K4b- הוציא את המחט באמצע הרקמה והכניס – סומן כהכניס פעמיים

K4a- המחט נפלה כמה פעמים

K3c- נקרע החור שהנבדק עשה – נוצר מצב כאילו הוציא את המחט באמצע החתך. הכניס עמוק מדי הוציא והכניס חזרה – ההוצאה סומנה כאוריינטינג אפילו שהוא לא שינה אחיזה.

K3b-הנבדק הפיל פעמיים את המחט, בפעם הראשונה הסתבך עם הבורג שהחזיק את הרקמה.

K2c- הנבדק העיף את המחט איפה שרשום needle drop

K2b – שלוש needle drop , בפעם השנייה והשלישית משך את החוט מהתפר בזמן שהמחט הייתה על הרקמה

K1c- ב- needle drop דקר את הריקמה במקום רנדומלי על מנת ששתי הידים יהיו פניות למשיכת החוטים. יש נקודה אחת באמצע שאינה בסדר כנולוגי.

L:

L6c -להתעלם מ2 הנקודות הראשונות של הסיגמנטציה. יש נקודה אחת באמצע שאינה בסדר כנולוגי.

L6a- בסמפל 1162 יש שימוש ביד שמאל על מנת להרים את הריקמה, בסמפל 6037 הדחיפה היא ביד שמאל ולא ימין, סומן בפעם אחת ימין בטעות ולאחר מכן סומן שמאל על אותו סמפל.

L5c- 4428 סמפל מיותר**.**

L5b- סמפל 3338 טעות, סמפל 3950 דחיפה לתוך הריקמה ולא תזוזה לעבר המטרה.

L4b -נפילת המחט בוצעה בכוונה על מנת להוציא את המחט מהתפר האחרון ולעשות תפר מדוייק יותר.

L4a -סמפל 2217 יד שמאל ולא ימין, תפיסה של הריקמה ביד ימין במהלך ביצוע התפר באזור סמפל 2575.

L3c- 3409 סמפל מיותר, הסמפל הנכון הוא 3410 (יד שמאל ולא ימין) סמפל 6309 בוצע משיכה של המחט עם החוט באמצע החתך, 11487 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

L2c- סמפל 1416 מיותר (העביר ידים ולא נשאר עם יד ימין) 2789 דחיפה ביד שמאל ולא ימין.  
6968 משיכה ביד שמאל. 7803 תזוזה לעבר המטרה \*מעל החתך\*

L2a-סמפל 9397 מיותר (אורנטציה) .

L1b- סמפל 5792 משיכה ביד שמאל ולא ימין.

L1a-סמפל 12965 יש שמאל דוחפת ולא ימין, 20692 מעל החתך.

M:

M5a-נפילת המחט הראשונה כנראה היתה בכוונה על מנת למשוך את החוט, ונפילת המחט השניה נראת בטעות.

M4c- סמפל 3431 משיכה של החוט ביד ימין, החוט לא הוחזק נמשך בצורה משונה, נראה שבוצב בשיטה זו בכוונה. 4470 -נפילת מחט לא ברור אם המחט נפלה בכוונה או בטעות. 5431 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר. סיים את המשימה ביד שמאל.

M4b-סמפל 899 משיכה של החוט ביד ימין, החוט לא הוחזק נמשך בצורה משונה, נראה שבוצע בשיטה זו בכוונה.

M4a- סמפל ראשון בטעות   
 4794 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

M3c- נראה כאילו הפיל את המחט בכוונה, לכן לא סומן כמחט נפלה. 1941 3382, 2662- משיכה של החוט בצורה מוזרה ללא החזקה של המחט או החוט.

M3b- 822 ,2136 משיכה של החוט בצורה מוזרה ללא החזקה של החוט או המחט. 2088 משיכה ביד שמאל תוך שיחרור המחט

M3a- 1535 619 משיכה של החוט בצורה מוזרה ללא החזקה של החוט או המחט. 3182 יש ימין ולא שמאל. 4483 אורנטישן החזקה של המחט בשתי ידים כשהמחט בתוך הריקמה (מעבר מיד שמאל לימין).

M2b- נראה כאילו הפיל את המחט בכוונה בזמן משיכה, לכן לא סומן כמחט נפלה. 3404 במהלך התפירה המחט יצאה מהחתך סודרה והוכנסה שוב. שלוש סיגמנטים לפני הסוף לשים לב שלא כנולוגי קודם משיכת חוט בימים ואז העברת המחט משמאל לימין.

M2a- 1916 סידור אורנטציה לאחר שהתחילה דחיפה של המחט לריקמה ואז הוצאה שלה סידור וניסיון מחדש. 3945 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט. סמפל מיותר לקראת הסוף.

M1c- 2933 1288 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט. 3215 עזיבת המחט בשביל שיחרור יד שמאל.

M1b- 4230 ,1447 ,5611 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

M1a –,9077, 6576, 4009 ,2319 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט. 4604 הנחה של המחט בכוונה על מנת לבצע אורנטציה. (לא בדיוק נפילה)

N:

N5c- 898 בזמן שיד ימין הלכה לעבר המטרה יד שמאל החזיקה את החוט שלא יפריע בדרך.

N4a-8279 8209 (לא בסדר כרונולוגי) לאחר מכן שמתי אותה בסדר הנכון להם לכן ניתן להתעלם מ2 נקודות אלו.

N3c- בהתחלה המחט נפלה, ועל ידי משיכת החוט הגיעו חזרה למחט, סומן כהגעה אל המחט בכל אחת מהידים.

N2a- 6572 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

N1c- 12325 אל עבר המטרה (נקודה מעל החתך)

O:

O6c- 1977 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר. מחט נפלה.

3972- מפיל את המחט (כנראה בכוונה) כחלק ממשיכת החוט.

O6a- 6509 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

O3c- 1830 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר. 1974 סומן כמחט נפלה לא ברור אם בכוונה או בטעות.

O3a- 4268 "strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

O1b- הרובוט כבה.

P:

P5b – מחט נפלה

P4c-1081 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר. ביצע את התפירה לא על פי ההנחיה (קיים תפר אחד שביצע באלכסון)

P3b –1413 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

P2c-1683 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

Q:

Q6a- 1350 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.   
3446 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

Q5b-2515 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q5a-1457 2783 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q4c- 2774, 4274 4929 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q4b-2253,2547,3601 ,769,1152 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q4a- 5386 ,4725 ,3508 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q3c-1310,4170,4943,6601 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q3b-3724 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q3a-1511,3549,4520 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q2a-1217, 3098 ,4213 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

5992 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר.

Q1c-4903 הריקמה נקרעה.

Q1b-1357 strengthening the suture to release more thread" – החוט נתקע על הבורג בקצה הריקמה ושוחרר. 6294 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

Q1a-7538 ,10408 משיכה מוזרה של החוט אין החזקה של החוט או המחט.

**U:**

U4c ה-needle drop הראשון הוא סגמנט של הסתבכות ארוכה עם הקשר של החוט

U4b מה שעל אותו פריים, היד השנייה היא הנכונה

U3a הPUSHING הרצופים היו ניסיונות חוזרים לחדור את הרקמה